电加热蒸汽发生器技术参数

一、额定工作电压：380 V / 50 Hz

二、额定电功率：60 kW

三、额定蒸发量：80 Kg/h

四、设计压力：0.70MPa

五、工作压力：0.65 MPa

六、工作温度：168 ℃

七、设计热效率：98 %

八、工作压力：0~0.65 MPa（可根据需要调节）

九、水源供给：0.15~0.3 Mpa

十、给水温度：20 ℃

十一、安全阀设置：开启压力≤0.70 MPa

回座压力≥0.60 MPa

十二、容　　积：0.08 m3

十三、水容量：47 Kg

十四、重量：145 Kg

十五、使用燃料：电加热

十六、控制方式：全自动

十七、使用年限：≥8年

十八、外形尺寸：796×494×1550(mm) （长×宽×高）